

|  |  |
| --- | --- |
| **超高频近场天线**  **VA-3030** |  |

**产品特性：**

1.重量轻、薄、美观、隐蔽性高。  **方向图**

****2.读写速度快、数据安全性高、读写距离近。

3.安装使用方便。

**产品应用：**

1.零售行业

3.结算台应用

4.服装、珠宝管理

5.柜子存储

6.其他近场读取应用管理

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | VA-3030 |
| 性能指标 |  |
| 频率范围 | 902-928MHz |
| 极化方式 | 圆极化（右旋） |
| 增益 | 3dBi |
| 水平角度 | 30° |
| 垂直角度 | 30° |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 前后比 | ≥20dB |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 最大输入功率 | 20w |
| 读写距离 | 5-50（cm） |
| 防雷保护 | 直流接地 |
| 接口形式 | SMA母头 |
| 天线尺寸 | 300\*300\*8(mm) |
| 工作温度 | -25ºC/+65ºC |