|  |  |
| --- | --- |
| **包装箱纸质标签****LA-92** |  |

**简单介绍：**

1. 多标签识别，高灵敏度，适应全球频段工作设定；
2. 防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）;
3. 广泛应用于仓储、物流包装箱标贴识别；

**产品参数：**

|  |
| --- |
| **规 格 描 述** |
| 产品型号(订购代码) | LA-92 |
| **性 能 指 标** |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 芯片 | Alien HIggs系列/Impinj Monza系列 |
| 工作频率 | 860—960MHZ |
| 存储容量 | 96bit可扩展至512bit |
| 尺寸 | 95\*8mm、102\*51mm可定制 |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+100℃ |
| 材质 | 纸质 |
| 安装方式 | 带背胶 |
| 包装信息 | 2000张/卷 |
| 应用领域 | 航空、物流、仓储、零售、服装、医疗、防伪等 |