|  |  |
| --- | --- |
| **陶瓷标签**  **VT-82(6B/6C)** | 陶瓷标签 |

**简单介绍：**

汽车防拆电子标签是一种被动式智能标签， 符合 ISO18000-6B/6C 协议，标签具有远距离识别和高速的反冲突机制，可适用于智能称重、高速公路（路桥）不停车收费、车牌防伪识别、车辆编组调度、 智能停车场、口岸出入境车辆查验、和码头集装箱管理等等众多领域。标签具有防拆功能，可防止一卡多用和标签篡用等舞弊行为。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **规 格 描 述** | |
| 产品型号(订购代码) | VT-82/6B |
| **性 能 指 标** | |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2/ISO 18000-6B/ ISO 18000-6C |
| 芯片 | NXP/Alien/impinj/其它 |
| 工作频率 | 860—960Mhz |
| 存储容量 | 96bit可扩展至512bit |
| 读取距离 | ≥15（与读写器配置功率有关） |
| 尺寸 | 88mm\*56mm\*3.5mm |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 工作温度 | -30℃ ～85℃ |
| 存储温度 | -40℃~+100℃ |
| 材质 | 陶瓷材质 |
| 安装方式 | 背胶粘贴，贴在车窗玻璃上可达到最佳读取效果; |
| 应用 | 智能称重、高速公路（路桥）不停车收费、车牌防伪识别 |