|  |  |
| --- | --- |
| **2.4G有源标签（单频）**  **VT-S3001** |  |

**产品介绍：**

2.4G 有源标签主动发射，在一定间隔时间内发送固定的 ID 号码；广泛应用于车辆管理，智能交通，电动车防盗系统，平安校园，资产管理，仓储、物流管理等。

   

**资产管理 车辆管理 校园管理 仓库管理**

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VT-S3001 |
| **射 频 参 数** | |
| 工作频段 | 2.4 GHz ～ 2.4853 GHz，ISM频段 |
| 调制方式 | GFSK |
| 空中速率 | 1M |
| 射频功率 | < 1mW |
| 空口协议 | 自定义 |
| 射频功率 | < 1mW |
| 通信模式 | 单向只读 |
| 识别速度 | 100Km/h |
| 发送间隔 | 2S |
| **电 气 参 数** | |
| 电源供电方式 | 可更换纽扣电池 |
| 电池规格 | 1 颗 CR2032 |
| 工作时间 | 约 1 年 |
| 电池 | 600mAH |
| **物 理 参 数** | |
| 尺寸 | 19mm×38mm×6.5mm |
| 材料 | ABS/ROHS |
| 重量 | 20g |
| 颜色 | 白色 |
| **环 境 参 数** | |
| 工作温度 | -20 ℃～65 ℃ |
| 存储温度 | -40℃～85℃ |