|  |  |
| --- | --- |
| **UHF超高频****资产管理天线****VA-95** |  |

**产品特性：**

1. 此天线设计为圆极化双向天线,天线增益≥4.5 dBi；

2. 工作频率806-960MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；

3. 具有SMA天线接口或定制；

4. PCB板结构，直流接地保护，垂直极化，带引出电缆，方便布置；

5. 应用于图书、档案等资产管理

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-95** |
| **性 能 指 标** |
| 频率范围 | 902-928MHZ（随国家或地区不同可以调整） |
| 输入阻抗 | 50欧 |
| 天线接口 | SMA天线接口或用户定制 |
| 增益 | ≥4.5dbi |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 极化方式 | 右旋圆极化 |
| 垂直面波瓣宽度-° | 58 |
| 水平面波瓣宽度-° | 110 |
| 带宽 | 26MHZ |
| 尺寸 | 长度260\*130\*2mm |
| 重量 | 150G |