|  |  |
| --- | --- |
| **125K低频激励器****VGL-125** |  |

**产品特性：**

 低频激励器，通过发送 125K 低频激励信号传递地址信息，通过与 2.4G 有源激励标签的组合，可以实现点定位功能。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VGL-125 |
| ****产 品 参 数****  |
| 工作频率 | 125KHz |
| 调制方式 | OOK |
| 空中速率 | 2Kbps |
| 激励距离 | 3m< |
| 数据编码 | Manchester |
| 输入电压 | 9V~24V |
| 推荐电压 | 12V |
| 工作电流 | < 100mA |
| 外形尺寸 | 130mm x 102mm x 41mm |
| ****包 装 及 附 件**** |
| 包装 | 白色纸盒包装 |
| 产品 | 2.4G 阅读器 1 台 |
| 附件 | DC12V(0.5A)电源 1 个 |