|  |  |
| --- | --- |
| **UHF超高频9Dbi天线**  **VA-99H/V/R** |  |

**产品特性：**

1. 天线增益9dBi；

2. 工作频率902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；

3. 具有N母头或用户指定；

4. 防腐能力强，直流接地保护；

5. 应用于RFID资产管理系统、仓库管理出入库系统。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-99** |
| **性 能 指 标** | |
| 频率范围 | 902-928MHZ（随国家或地区不同可以调整） |
| 输入阻抗 | 50欧负载 |
| 天线接口 | N母头或用户指定 |
| 增益 | 9dBi |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 极化方式 | 线极化或圆极化 |
| 前后比 | ≥18 |
| 带宽 | 26MHZ |
| E面波瓣宽度-° | 70 |
| H面波瓣宽度-° | 70 |
| 尺寸 | 250\*220\*60mm |
| 重量 | 1KG |
| 外壳材料 | 聚碳酸酯塑料 |