|  |  |
| --- | --- |
| **超高频板状天线**  **VA-915HE** |  |

**产品特性：**

1. 此天线高增益、低驻波，读写性能优越。

2.此天线防腐能力强，适应恶劣环境

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-915HE** |
| **电 气 性 能 指 标** | |
| 频率范围-MHz | 870～960 |
| 极化方式 | 垂直 |
| 增益-dBi | 15 |
| 波瓣宽度-° | E:14 H:65 |
| 前后比-dB | ≥25 |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 阻抗-Ω | 50 |
| 电下倾角（°） | 0 |
| 最大功率-W | 500 |
| 第一上旁瓣宽度（°） | N/A |
| 三阶无源交调（2x43dbm载波） | ≤-150dBc |
| 雷电保护 | 直流接地 |
| 机 械 性 能 指 标 | |
| 接头类型 | N母头 |
| 接头位置 | 底部 |
| 天线尺寸 | 1270x280x125mm |
| 包装尺寸 | 1600x375x200mm |
| 重量 | 9kg |
| 材料/颜色 | UPVC/灰色 |
| 机械可调倾角（°） | 0-14 |
| 工作温度 | -40～60 |
| 极限风速（m/s） | 60 |
| 抱杆直径（mm） | 50～75 |