|  |  |
| --- | --- |
| **全向玻璃钢天线**  **VA-210AR** | IMG_256 |

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | **VA-210AR** |
| ****性 能 参 数**** |  |
| 频率范围 | 2400-2500MHz |
| 增益 | 10±0.5dBi |
| 水平波瓣宽度 | 360 º |
| 垂直波瓣宽度 | 25±3º |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 不圆度 | ≤2dB |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 极化方式 | 垂直 |
| 最大功率 | 50W |
| 防雷保护 | 直流接地 |
| 接头型号 | N-K |
| **机 械 参 数** | |
| 尺寸mm | ¢20\*600 mm |
| 重量kg | 220g |
| 材料 | 铜 |
| 天线罩颜色 | 灰色 |
| 工作湿度 | < 95％ |
| 抗风强度 | 36.9 m/s |
| 天线外罩材料 | 玻璃钢 |
| 工作温度 | -40～55 º |

H-Plane E-**Plane**

