
|  |  |
| --- | --- |
| **RFID三防工业手持机VH-94** | IMG_256IMG_256IMG_256 |

**产品介绍：**

* 1.IP68防护等级，软硬胶双料注塑工艺，使产品具备防水、防尘、防腐蚀、防油污；
* 康宁玻璃，特别防摔设计，经过1.5米跌落、300次1米翻滚测试，依然正常工作；
* 一体化的产品设计，同时支持一维扫描、二维扫描、UHF、NFC、安全PSAM等物联网功能；


 高通骁龙四核极速处理器

 4.0吋WVGA高清屏幕


 2GB+16GB大容量存储

 支持4G全网通支持2.4G Wi-Fi

 行业定制专属UI设计

 4100mAh高压电池待机更持久

 安卓 5.1 操作系统

 卓越的扫描/NFC/UHF性能

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VH-94** |
| **物理参数** | |
| **尺寸** | 170×73×20.5毫米(长×宽×高) |
| **重量** | 11盎司/315克(含电池) |
| **显示屏** | 4.0吋 IPS屏，分辨率800×480 |
| **触模屏** | 工业级电容式触摸屏（支持湿手或戴手套）；Corning Gorill玻璃 |
| **背光** | LED背光 |
| **电池** | 可拆卸锂离子电池,容量：4100mAh；  正常使用8小时 待机时间：280小时 |
| **扩展卡槽** | 1个SIM卡槽，2个PSAM卡槽， 1个Micro SD(最大支持32G)卡槽 |
| **通讯接口** | Micro USB 2.0, OTG |
| **网络连接** | 4G、Wi-Fi、GPRS、Bluetooth、GPS |
| **通知方式** | 提示音，多颜色LED，振动 |
| **键盘** | 屏幕键盘和企业键盘 |
| **音频** | 麦克风、扬声器、听筒 |
| **按键** | 2个可编程按键(F1,F2);3个专用扫描**键**, 1个删除\返回\确定\TAB\1/A快捷键, |
| **电源适配器** | 输入：100-240V,50/60HZ 300mA 输出：5V,2A |
| **性能参数** | |
| **CPU** | ARM Cortex-A7 高通骁龙四核，1.2GHz |
| **操作系统** | Android 5.1； |
| **内存** | 2GB RAM/16GB ROM |
| **使用环境** | |
| **工作温度** | -4℉至122℉/-20℃至50℃ |
| **湿度** | 5%至85%(无冷凝) |
| **密封** | IP67,符合IEC规格要求 |
| **跌落规格** | 工作温度范围内,可承受多次从5英尺/1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| **滚动规格** | 可承受500次1.6英尺/0.5米滚动冲击;达到甚至超过IEC滚动规格要求 |
| **振动** | 4g SPK Sine(5Hz至2KHz); 0.04g2/Hz随机(20 Hz至2KHz);每轴60分钟,3轴 |
| **热震** | -40℉至140℉/-20℃至60℃快速过渡 |
| **静电防护** | +/- 10kv空气放电; +/-8kv接触放电 |
| **防护等级** | 主机IP67 |
| **无线通讯** | |
| **WWAN** | GSM/GPRS/WCDMA/CDMA/ TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| **WIFI** | IEEE 802.11b/g/n; Wi-Fi™认证；IPv4、IPv6; |
| **GPS** | GPS+北斗定位 |
| **蓝牙** | Bluetooth Wideband支持HFPv1.6; Bluetooth v4.1 Low Energy(LE) |
| **数据采集（选配）** | |
| **一维扫描模组** | Honeywell N4313 |
| **二维扫描模组** | Honeywell N3680 |
| **RFID功能** | |
| **NFC**工作频段 | 13.56MHz，支持协议：MifareClassic（MF1）;NDEF;NfcV（15693）;Ultralight（MF0）;IsoDep（准CPU MF3）； IsoDep（准CPU MF3）  读取距离： 0-5cm(视标签和天线而定) |
| **超高频 RFID**  **(选配)** | 工作频段：840—960Mhz；支持协议：ISO18000-6C/EPC C1G2  读取距离：1.1米(视标签和天线而定) |
| **安全PSAM** | 支持ISO7816标准，支持2张PSAM卡 |
| **传感器** | 光线传感器，距离传感器，重力加速度传感器，地磁传感器，霍尔传感器（可选） |
| **其他** | |
| **认证** | CE/CCC/UN38.3/RoHS/IP67 |
| **标配配件** | 适配器/数据线/电池/手绑带 |
| **选配配件** | 三连充座充/三连充适配器/电池 |