|  |  |
| --- | --- |
| **UHF超高频**  **近场打印机天线**  **VA-1301** |  |

**产品特性：**

1. 此天线设计为圆极化近场天线；
2. 是各类RFID打印机内置UHF读写器理想天线选择；

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-1301** |
| **性 能 指 标** | |
| 频率范围 | 902-928MHZ（随国家或地区不同可以调整） |
| 输入阻抗 | 50欧 |
| 天线接口 | SMA天线接口或用户定制 |
| 增益 | <-35db |
| 驻波比 | ≤1.5, typical value |
| 极化方式 | Circular |
| 垂直面波瓣宽度-° | N/A |
| 水平面波瓣宽度-° | N/A |
| **轴比** | 3 |
| 尺寸 | 长度58mm\*12mm\*4mm |
| 重量 | 10G |