|  |  |
| --- | --- |
| **UHF陶瓷天线****VA-91E** |  |

**产品特性：**

1.此天线陶瓷板结构，尺寸小巧，带引出电缆，方便布置

2. 天线增益2.5dbi

3. 工作频率902-928MHZ

4. 具有SMA天线接口或定制

5.是应用于手持嵌入式设备。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-91E** |
| 性 能 指 标 |
| 陶瓷天线尺寸(mm) | 36\*36\*4 |
| PCB板尺寸(mm) | 40\*40 |
| 中心频率(MHz) | 922.5 |
| V.S.W.R. | 1.5 |
| 带宽(MHz) | 3.5 |
| 增益(dB) | 2.2dBi |
| 特性阻抗(Ω) | 50 |
| 极化方式 | RHCP |
| 频率温度系数(ppm/℃) | 10 |
| 电缆线  | RG174 |
| 连接器接头 | SMA |