

|  |  |
| --- | --- |
| **蓝牙定位卡** **TAG-B101** |  |

TAG-B101定位卡是一款主要应用于室内定位的多功能卡片，内部集成蓝牙、 13.56M两种频段，可实现人员高精度定位、SOS一键报警、考勤、刷卡消费等功能。

**产品特性：**

01.实时高精度定位；

02.定位精度20-50cm；

03.SOS按键报警；

04.四路插卡式充电；

05.集成13.56M频段,可与现有的门禁、消费系统无缝结合；

06.IP68工业级防水；

07.超低功耗。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号(订购代码) | TAG-B101 |
| **性能参数** |
| 工作频段 | 蓝牙2.4GHz/13.56MHz |
| 定位范围 | 在基站120°辐射角(90范围内高精度定位,外扩定位精度降低） |
| 使用寿命 | 1-2年(500MAH电池,正常频率) |
| 射频功率 | -6~0dBm |
| 工作温度 | -25℃~65℃ |
| 湿度 | 5%RH-95%RH(无凝露） |
| 重量 | 37.5g |
| 尺寸 | 86mmx56mmx7mm |