|  |  |
| --- | --- |
| **2.45GHz小板状天线**  **VA-217** |  |

**产品特性：**

1.高增益、低剖面。

2.室外使用，防腐能力强。

3.垂直/水平极化兼容。

4.提供抱杆安装套件,集成设备安装腔,俯仰角机械可调。

5.广泛应用于：2.4GHzWLAN系统,点对点或点对多应用,2.4GHz无线桥接。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-217** |
| **性 能 指 标** | |
| 工作频率 | 2400~2483MHz |
| 增益 | 17dBi |
| 极化方式 | 垂直极化或水平极化 |
| 水平面波瓣宽度 | 23 |
| 垂直面波瓣宽度 | 23 |
| 前后比-dB | ≥25 |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 最大功率 | 50 W |
| 接头型号 | SMA头或用户指定 |
| 天线尺寸 | 261×261×35mm |
| 重量 | 2KG |
| 支撑杆直径 | 40-50mm |