|  |  |
| --- | --- |
| **2.4GHZ宽频****低剖面板状天线****VA-218V/H** |  |

**产品特性：**

1. 此款天线增益高、驻波小、低剖面，性能优越。
2. 此款天线重量轻、体积小，提供抱杆安装套件，内置设备安装室，安装简单方便。
3. 此天线防腐能力强，能适应不同的恶劣环境使用。
4. 此款天线支持2.4GHZ WLAN系统，点对点或点对多应用。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VA-218V/H |
| **机 械 性 能 指 标** |
| 频率范围-MHZ | 2400-2483 |
| 增益(dBi) | 18 |
| 垂直面波瓣宽度(°) | 20 |
| 水平面波瓣宽度(°) | 20 |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 前后比(dB) | ≥28 |
| 输入阻抗(Ω) | 50 |
| 极化方式 | 垂直或水平 |
| 最大功率W | 50 |
| 接头型号 | SMA-J(或用户指定) |
| 天线尺寸mm | 305x305x25 |
| 重量KG | 2.6(带夹码) |
| 安装方式 | 抱杆安装 |
| 支撑杆直径mm | Φ40-50 |