|  |  |
| --- | --- |
| **超高频螺丝标签****VT-M12** |  |

**简单介绍：**

超高频螺丝标签基于螺丝而成型，可以以螺丝的方式直接用于机械设备、汽车、集装箱等物品上，安装简便，坚固耐用。

应用适合：RFID资产管理，模具管理，大型设备管理，集装箱管理，特殊金属表面管理。

**产品参数：**

|  |
| --- |
| **规 格 描 述** |
| 产品型号(订购代码) | VT-M12 |
| **性 能 指 标** |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 芯片 | Alien Higgs-3 |
| 工作频率 | EU:865-868MHz or US:902-928MHz |
| 存储容量 | EPC 96bit(up to 480bits),User 512bit, TID64bit |
| 读写灵敏度 | -12dB（可达到80cm-120cm以上的阅读距离） |
| 读取距离 | ≥3米 |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 防护等级 | IP68 |
| 材质 | 304不锈钢 |
| 重量 | 50.6g |
| 安装工艺 | 拧入金属 |
| 使用温度 | -40~+180℃ |
| 尺寸 | 60mm\*18.7mm\*12mm |
| 应用 | 资产数据采集，机械设备，品牌防伪，汽车、火车，集装箱等 |