|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **超高频RFID天线**   |  |  | | --- | --- | | **产品特性:** |  | | **1.**天线增益6dBi; | | | **2.**尺寸小巧，产品性能优越，性价比高; | | | **3.** PCB材质，便于携带; | | | **4.**广泛应用于RFID资产管理系统、仓库管理出入库系统。 | |   **VA-1212** |  |

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **规格描述** |  |
| 产品型号 | VA-1212(A) |
| **电 气 性 能 指 标** | |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 连接接头 | SMA母 |
| 轴比 | <2 |
| V/H面波瓣宽度-° | 90 |
| **方 向 图** | |
| 3dB波束宽度 |  |
| **机 械 电 气 性 能** | |
| 天线颜色 | 黑色 |
| 天线罩材 | PCB材质 |
| 防护等级 | IEC IP-67 |
| 工作温度 | -40ºC to+60ºC |
| 存储温度 | -40°C to+80°C |
| 尺寸示意图 |  |