|  |  |
| --- | --- |
| **2.45G有源RFID桌面发卡机**  **VD-800** | IMG_256 |

**产品特性：**

1. VD-800型2.45G有源RFID读写器(发卡器)主要针对在桌面上近距离读取而设计的;
2. 在桌面上用来发卡使用;
3. 前面板有：电源接口， RS232接口（RJ-11）或RS485;
4. 读到标签数据后，主动上发。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VD-800** |
| **性 能 指 标** | |
| 载波频率 | 2400－2500MHz |
| 发射频率 | 单载波 |
| 发射载波功率 | <=0dBm |
| 外壳材料 | 工程ABS塑料 |
| 通讯接口 | RS232,RS232通讯速率可以设置（9600、14400、19200、28800、38400、57600（建议使用）、115200） |
| 多标签识别 | 具有多标签识别功能 |
| 读取距离 | 小于20cm |
| 读取方式多样 | 可读可写，直接读取，授控读取 |
| 标签识别准确率 | 大于99.9999% |
| 读取距离 | 0.5米 |
| 电源 | DC7.5V-12V |
| 外形尺寸 | 140mm×100mm×30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 防护等级 | IEC IP54 |
| 工作温度 | -20 ºC to +60  ºC |
| 存储温度 | -40°C to 80°C |