|  |  |
| --- | --- |
| **超高频RFID天线****VA-951(G)** | DF09-100R06CEDF09-100R06CEDF09-100R06CEDF09-100R06CE |

**产品特性**

**1.**天线增益5.5dBi;

**2.**尺寸小巧，产品性能优越，性价比高;

**3.**ABS外壳，底板采用铝合金铸件;

**4.**广泛应用于RFID资产管理系统、仓库管理出入库系统。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **规格描述** |  |
| 产品型号 | VA-M59/G |
| **电 气 性 能 指 标** |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 连接接头 | N母头或用户指定 |
| 前后比-dB | ≥8 |
| 最大功率(W) | 20 |
| V面波瓣宽度-° | 100 |
| H面波瓣宽度-° | 100 |
| 雷电防护 | 直流接地 |
| 最大风抗 | 60m/s |
| **方 向 图** |
| 3dB波束宽度 | QQ图片20170616140738 |
| **机 械 电 气 性 能** |
| 天线颜色 | 白色 |
| 天线罩材 | ABS塑料 |
| 防护等级 | IEC IP-67 |
| 工作温度 | -40ºC to+60ºC |
| 存储温度 | -40°C to+80°C |
| 安装方式 | 螺丝紧固，可选配L形夹码或万向夹码 |
| 抱竿直径 | 40-60mm |
| 安装示意图 | 12 |