|  |  |
| --- | --- |
| **10dBi轨道天线**  **VA-910V** | M8HALJ[M}I65NE`9J$%P[[D |

**产品特性：**

|  |
| --- |
| 1.天线增益10dBi; |
| 2.外壳坚固耐用，适合特殊环境安装； |
| 3.安装与铁路轨道枕木之间，识别车辆箱号； |

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-910V** |
| **电 气 性 能** | |
| 频率范围 (MHz) | 902-928 |
| 极化 | 垂直/水平 |
| 带宽 | 26 |
| 增益(dBi) | 10 |
| 前后比 | ≥20 |
| 阻抗(Ω) | 50 |
| 电压驻波比 | ≤1.5 |
| 波瓣宽度-° | Hor:30° Ver:120° |
| 功率(W) | 50 |
| 防雷 | 直流接地 |
| **机 械 性 能** | |
| 接头 | SMA母-female |
| 接头位置 | 底部/侧边 |
| 天线尺寸(mm) | 700x150x90 |
| 净重(kg) | 4.5 |
| 抗风强度 | 60 |
| 辐射材料 | 铜 |
| 颜色 | 淡蓝 |
| 机械温度(℃) | -40～55 |
| 支撑杆直径 | Ф35~50 |