|  |  |
| --- | --- |
| UHF高速ETC天线  VA-9105 | 图片1C:\Users\Administrator\Desktop\500×270×60mm.jpg500×270×60mmC:\Users\Administrator\Desktop\500×270×60mm.jpg500×270×60mmC:\Users\Administrator\Desktop\500×270×60mm.jpg500×270×60mm |

**产品特点:**

1.读写速度快、多标签同时识别、数据稳定性高、读写距离远

2.增益高、驻波低、角度方向性好。

3.防水防腐能力强，气候适应性高；防水等级IP67

**产品应用：**

1.可定制其它标准（840-845MHZ）

2.电子车牌，通道、门禁项目

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | VA-9105 |
| 性能指标 |  |
| 频率范围 | 920-925MHz |
| 极化方式 | 水平 |
| 增益 | 12dBi |
| 波瓣宽度 | 30°/65° |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 前后比 | ≥25dB |
| 最大输入功率 | 20w |
| 防雷保护 | DC Grounded |
| 接口形式 | N-Type Female |
| 天线尺寸 | 500\*270\*60(mm) |
| 工作温度 | -40ºC/+60ºC |
| 抗风强度 | 60m/s |
| 支撑杆直径 | φ30-φ60(mm) |