|  |  |
| --- | --- |
| **超高频塑料挂扣RFID标签****VT-R52** |  |

**产品特性：**

1. 此标签为全频段标签，采用高性能的Impinj-Monza-4QT芯片，达到最佳读取效果;线极化设计，在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高;
2. 线极化设计，在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高;
3. 应用场合:供应链管理、仓储物流、行李邮件管理等物流追踪与商品标签等领域。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VT-R52 |
| ****性 能 指 标****  |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2/ISO 18000-6C |
| 芯片 | Alien Higgs系列 / IMPINJ Monza 系列 / NXP （根据客户要求） |
| 工作频率 | 860—960Mhz |
| 存储容量 | 96bit可扩展至512bit |
| 工作模式 | 可读写 |
| 适用环境 | 安装在金属表面效果最佳 |
| 标 签 读 距 |
| 读取距离 | 金属表面5m非金属表面1.5m |
| 机 械 电 气 性 能 |
| 材质 | ABS |
| 工作温度 | -20ºC to 70ºC |
| 存储温度 | -20°C to 70°C |
| 印刷 | 丝印（可定制图案，增值服务） |
| 安装方式 | 机械固定、粘合剂、扎带固定 |
| 重量 | 2g |
| 应用场合 | 供应链管理、仓储物流、行李邮件管理等物流追踪与商品标签等领域 |