

|  |  |
| --- | --- |
| **室内型抗金属标签**  **VT-9525** |  |

**简单介绍：**

应用适合：仓储及货架管理，IT资产及室内设备管理。



**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **规 格 描 述** | |
| 产品型号(订购代码) | VT-9525 |
| **性 能 指 标** | |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 芯片 | Impinj Monza R6-P |
| 工作频率 | EU:865-868MHz or US:902-928MHz |
| 存储容量 | EPC-128(96)bits； User-32(64)bits；TID-48bits |
| 读写距离 | 金属表面16m；非金属表面8m（固定式读写器）  金属表面8m；非金属表面4m （手持式读写器） |
| 尺寸 | 95mm\*25mm\*3.8mm |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 防护等级 | IP68 |
| 封装 | 合成标签 |
| 材料兼容性 | 金属及非金属基材 |
| 抗震性和抗冲击性 | MILSTD810-G |
| 安装工艺 | 薄膜胶（可选） |
| 使用温度 | -40~+85℃ |
| 颜色 | 白色 |
| 重量 | 2.7g |