|  |  |
| --- | --- |
| **钢板管理标签****VT-16** | IMG_256 |

**产品特性：**

1. 基于自主知识产权开发，标签适应全球频段工作设定
2. 线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高
3. 防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）
4. 适用于钢厂的生产管理、物流管理、资产管理

**产品参数：**

|  |
| --- |
| **规 格 描 述** |
| 产品型号(订购代码) | VT-16 |
| **性 能 指 标** |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2/ISO 18000-6C |
| 芯片 | Alien Higgs系列 / IMPINJ Monza 系列 / NXP （根据客户要求） |
| 工作频率 | 860—960Mhz |
| 存储容量 | 96bit可扩展至512bit |
| 尺寸 | 66\*4\*3mm |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 工作温度 | -25℃ ～85℃ |
| 存储温度 | -40℃~180℃ |
| 材质 | 特殊的防磁性吸波材料 |
| 安装方式 | 铆钉或背胶安装 |