|  |  |
| --- | --- |
| **UHF超高频****PCB板超薄天线****VA-924VE** |  |

**产品特性：**

1、天线增益2dbi；

2、工作频率902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；

3、具有SMA天线接口或定制接口；

4、体积小安装方便驻波性能良好；

5、PCB板结构，直流接地保护，垂直极化，带引出电缆，方便布置；

6、应用于图书、档案等资产管理。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-924VE** |
| **性 能 指 标** |
| 频率范围 | 806-960MHZ（随国家或地区不同可以调整） |
| 输入阻抗 | 50欧负载 |
| 天线接口 | SMA天线接口或用户定制 |
| 增益 | 2dBi |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 极化方式 | 垂直极化 |
| 垂直面波瓣宽度-° | 62 |
| 水平面波瓣宽度-° | 360 |
| 带宽 | 63MHZ |
| 尺寸 | 长度120\*112\*1.5mm |
| 重量 | 110G |