|  |  |
| --- | --- |
| **UHF 资产管理天线****VA-9101** |  |

**产品特性：**

1. 天线增益10dbi,12dbi两种规格可选

2. 工作频率860-868MHZ，902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；

3. 具有SMA、MCX天线接口可选；

4. 具有抗干扰、防水防尘能力，满足苛刻工作环境要求；

5.适用于资产管理，智能货架RFID天线、档案密集架天线理想选择

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-9101** |
| **性 能 指 标** |
| 频率范围 | 860-868MHZ，902-928MHZ（随国家或地区不同可以调整） |
| 天线接口 | SMA天线接口或用户定制 |
| 增益 | 10dBi |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 极化方式 | 线极化 |
| E面波瓣宽度-° | 120 |
| H面波瓣宽度-° | 30 |
| 尺寸 | 530(L)\*100(W)\*30(H)mm |
| 重量 | 0.7KG |