|  |  |
| --- | --- |
| **玻璃钢2.4G有源天线****VA-210R** | VA-2400C |

**产品特性：**

1.该天线拥有自主知识产权开发。

2.此天线优质玻璃钢封装结构，尺寸小巧，方便布置。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-210R** |
| **性 能 指 标** |  |
| 工作频率 | 2400MHz-2483MHz |
| 带宽 | 83MHZ |
| 增益 | 10 dBi |
| 垂直面波瓣宽度 | 28 |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 极化方式 | 垂直 |
| 最大功率 | 100 W |
| 接头型号 | N-K |
| 天线长度 | 50 cm |
| 重量 | 112 g |