|  |  |
| --- | --- |
| **12Dbi超高频****板状天线****VA-912V/H/R** |  |

**产品特性：**

1. 天线增益12dBi，具有多极化选择；

2. 工作频率902-928MHZ或865-869MH(可按不同的国家或地区要求调整)；

3. 具有N母头或用户指定,雷电保护，直流接地；

4. IP67等级设计，适应全天候工作；

 5. 广泛应用于RFID自动收费停车系统、城市智能交通、仓库管理出入库系统

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-912** |
| **性 能 指 标** |
| 频率范围 | 902-928MHz或865-869MHZ（随国家或地区不同可以调整） |
| 输入阻抗 | 50欧 |
| 天线接口 | N母头或用户指定 |
| 增益 | 12dBi |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 极化方式 | 线极化或圆极化 |
| 带宽 | 26MHZ |
| 前后比-db | ≥18 |
| E面波瓣宽度-° | 35 |
| H面波瓣宽度-° | 36 |
| 尺寸 | 450\*450\*40mm |
| 重量Kg | 1.8kg |
| 外壳材料 | ABS塑料 |