|  |  |
| --- | --- |
| **超高频 RFID****通道式读写器VC-450** |  |

**产品特性：**

1、多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率 ；

2、天线特别设计，实现水平面窄波束设计，门禁覆盖区域准确，无盲点 ；

3、报警灵敏，安全可靠，报警信息 ；

4、内置报警灯和蜂鸣器 ，红外对射判断进出方向；

5、RFID 安全门摆放距离更加宽阔，最远可 4m ；

6、外观时尚，面板图案内容可定制 ；

7、与后台系统相结合，可提供多种统计信息 ；

8、可外接 LED 显示器，实时显示通过图书信息及数量，并可统计进出人数 ；

9、通过红外触发读取，可大大延长设备使用寿命；

**产品参数：**



|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VC-450通道式读写器 |
| ****性 能 指 标****  |
| 工作频率 | 920-925MHZ 或865-868MHZ |
| 输出功率  | 0-30dbm（可调节） |
| 通信接口  | RJ45；RS-232 ，或无线网络传输 |
| **标 签 读 距** |
| 读取距离宽度 | 100-400cm（可调节）  |
| **机 械 电 气 性 能** |
| 外壳材料  | 金属;ABS 塑胶  |
| 外观  | 机身：米白/银灰，面板米白/银灰 可自定义  |
| 尺寸  | 370mm(L)\*62mm(W)\*1484mm(H)  |
| 工作温度 | -10℃ -- +50℃  |
| 工作电压  | AC220V±10％ |
| 整机功率 | 20W  |
| 配件  | 声光报警 |
| 安卓系统（选配） | 可选配外接触摸屏幕(10.41寸） 安卓操作系统 |
| 安装方式 | 免开槽，配 1.5m 不锈钢走线槽  |
| 产品重量 | 35KG(套）  |
| 产品包装 | 牛卡纸外包装，内置减震采用了加厚版珍珠棉，可有效的 减少外部撞击力所带来的损坏。 |

