|  |  |
| --- | --- |
| **超高频洗水唛标签****LA-91** |  |

**简单介绍：**

1. 多标签识别，高灵敏度，适应全球频段工作设定；
2. 防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）;
3. 主要应用于零售业、服装品牌管理、纺织管理等

**规格参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 规 格 描 述 |  |
| 产品型号(订购代码) | LA-91 |
| 性 能 指 标 |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2/ISO 18000-6C |
| 芯片 | Alien Higgs系列 / IMPINJ Monza 系列 / NXP （根据客户要求） |
| 工作频率 | 860—960MHZ |
| 存储容量 | 96bit可扩展至512bit |
| 尺寸 | 75x36 mm |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 工作温度 | -20℃ ～65℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 材质 | 水洗布 |
| 安装方式 | 缝制 |
| 应用行业 | 服装零售、家纺行业、仓储物流 |