|  |  |
| --- | --- |
| **超高频无人机载天线**  **VA-451515** |  |

**产品特性：**

|  |
| --- |
| 1、12dBi高增益天线; |
| 2、天线采用航空铝材质，重量轻，有效提高无人机载荷; |
| 3、是电力、石油化工等行业资产，超高频巡检无人机理想天线选择； |

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VA-451515 |
| **电 气 性 能 指 标** | |
| 频率|Frequency (MHz) | 902~928 |
| 增益|Gain(dB) | 12 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | ≤2 |
| 连接接头 | SMA-female，可定制｜Customable |
| 前后比-dB | ≥18 |
| 极化方向 | Linear |
| 轴比|Axial ration(dB) | N/A |
| 雷电防护 | 直流接地 |
| 最大功率 | 20W |
| **机 械 电 气 性 能** | |
| 天线颜色 | White, Golden |
| 材料 | 铝 |
| 防护等级 | IEC IP-67 |
| 工作温度 | -40ºC to+70ºC |
| 存储温度 | -40°C to+80°C |
| 安装方式 | 螺丝安装 |
| 线长|Pigtail Length | 200mm，可定制｜Customable |
| 重量|Weight | 80g |
| 尺寸 | 450mm\*150mm\*15 |