|  |  |
| --- | --- |
| **超高频双馈点**  **陶瓷天线**  **VA-91A** |  |

**产品特性：**


1.超高频圆极化天线 具有RHCP三种极化方式 ;

2.体积微小,重量轻，尺寸紧凑结识;

3.与平台交互低;

4.接近用户时产生的失谐可以忽略不计;

5.开发容易并省时.



**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-91A** |
| ****性 能 参 数**** | |
| 类型 | 微带陶瓷天线 |
| 频率 | 922.5MHz±8MHz |
| 极化方式 | RHCP |
| 峰值增益 | 2 |
| 波瓣宽度 | >16.0 |
| 驻波比 | 1.5:1 |
| 轴比 | <2.0 |