

|  |  |
| --- | --- |
| **纽扣圆形电子标签**  **VT-3002** |  |

**产品特性：**

1.VT-3002纽扣圆形只读有源电子标签主要针对人员及资产管理设计2.标签ID号8个字节；

2.标签ID号8个字节；

3.具有只读型；

4.可换电池；

5.防水等级：IP65；

6.标签寿命长；

7.工作温度范围宽；

8.读取距离远

**产品参数:**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VT-3002** |
| **性 能 指 标** | |
| 工作频率 | 2.4GHz-2.5GHz(出厂设置) |
| 工作方式 | 主动式 |
| 内置电池 | 3V(1节CR2450) |
| 静态(待机)工作电流 | < 1uA |
| 最大工作电流（发射信号） | <15mA |
| 发射时间 | 0.25ms |
| 读取方式 | 只读性 |
| 读写距离 | 0－250米 |
| 工作年限 | 5年（理论值） |
| 工作电压 | 3V |
| 查询时间 | 1s |
| 冲撞能力 | 具有很强的防冲撞能力 |
| 读卡能力 | 能够同时读取卡的数量>2000张 |
| 工作温度 | -25 ～70℃ |
| 储存温度 | -40 ～85℃ |
| 工作湿度 | 小于95% |
| 外形尺寸 | 35mm×10mm |