|  |  |
| --- | --- |
| **方形塑料周装箱标签****VT-7058** |  |

**简单介绍：**

在物流管理、资产盘点越来越被广大企业重视的今天，电子标签帮助完成资产盘点、物流容器的通用化、一体化管理，是生产及流通 企业进行现代化物流管理的必备品；托盘管理、资产管理、周转箱记录、盘点管理，车辆标识等项目应用。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VT-7058 |
| ****性能参数****  |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2/ISO 18000-6C、ISO14443A |
| UHF芯片 | Alien Higgs系列 / IMPINJ Monza 系列 / NXP （根据客户要求） |
| HF芯片 | I Code 2/S50/S70/F08 |
| 工作频率 | UHF超高频860—960Mhz及HF高频13.56Mhz |
| 存储容量 | UHF超高频96bit/HF高频1k bit |
| UHF读取距离 | ≥15m(与读写器性能及工作环境有关) |
| HF读取距离 | 10cm(与读写器性能及工作环境有关) |
| 尺 寸 | （带孔长边）70\*58\*4.5M  |
| 基片材料 | 采用工程塑料作为 tag 载体 |
| 重量 | 12 g |
| **其他参数** |
| 适用温度 | -40-80 度 |
| 防护等级 | IP65（可在室外环境使用） |
| 固定方式 | 孔位固定，自带不干胶（可定制） |
| 印刷方式 | 可丝刷、喷码、激光刻字等 |
| 出货方式 | 单片，盒装 |
| 应用领域 | 托盘管理、资产管理、周转箱记录、盘点管理，车辆标识等项目应用 |