|  |  |
| --- | --- |
| **9dBi超高频**  **板状天线**  **VA-991** |  |

**产品特性：**

1.天线增益9dBi

2.工作频率902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；

3.具有N母头或用户指定

4. 广泛应用于RFID自动收费停车系统、仓库管理出入库系统

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-991** |
| **性 能 指 标** | |
| 频率范围 | 902-928MHZ（随国家或地区不同可以调整） |
| 输入阻抗 | 50欧负载 |
| 天线接口 | N母头或用户指定 |
| 增益 | 9dBi |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 极化方式 | 圆极化 |
| 前后比 | ≥18 |
| 带宽 | 26MHZ |
| E面波瓣宽度-° | 70 |
| H面波瓣宽度-° | 65 |
| 尺寸 | 260\*260\*45mm |
| 重量 | 450G |
| 外壳材料 | 聚碳酸酯塑料 |