|  |  |
| --- | --- |
| **珠宝标签（PET材质）**  **LA-84** |  |

**简单介绍：**

1. 多标签识别，高灵敏度，适应全球频段工作设定；
2. 防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）;
3. 应用于珠宝首饰、项链、手链、戒指、耳环、太阳镜、小饰品管理等;

**规格参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **规 格 描 述** |  |
| 产品型号(订购代码) | LA-84 |
| **性 能 指 标** | |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 芯片 | Alien Higgs系列 / IMPINJ Monza 系列 / NXP （根据客户要求） |
| 工作频率 | 860—960Mhz |
| 存储容量 | 96bit可扩展至512bit |
| 尺寸 | 40\*30mm(可定制) |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 读取距离 | 1m (与读写器性能及工作环境有关) |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 材质 | 铜板纸/PET材质 |
| 安装方式 | 悬挂或背胶粘贴 |
| 应用行业 | 珠宝首饰、项链、手链、戒指、耳环、太阳镜、小饰品 |
| 包装信息 | 2000张/卷 |