|  |  |
| --- | --- |
| **纸质服装吊牌标签****LA-90A** |  |

**简单介绍：**

1. 多标签识别，高灵敏度，适应全球频段工作设定；
2. 防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）；
3. 可卷装出货，可过打印机；
4. 主要应用于零售业、服装品牌管理、物流仓储、资产管理等；

**规格参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **规 格 描 述** |  |
| 产品型号(订购代码) | LA-90A |
| **性 能 指 标** |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2/ISO 18000-6C |
| 芯片 | Alien Higgs系列 / IMPINJ Monza 系列 / NXP （根据客户要求） |
| 工作频率 | 860—960MHZ |
| 存储容量 | 96bit可扩展至512bit |
| 尺寸 | 90\*40mm(可定制) |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 读取距离 | 8M (与读写器性能及工作环境有关) |
| 工作温度 | -20℃ ～60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 材质 | 铜板纸 / PET / PVC / 热敏纸 |
| 安装方式 | 悬挂 |
| 应用领域 | 演唱会、PARTY、风景区、火车票、汽车票等 |
| 包装信息 | 2000张/卷 |