|  |  |
| --- | --- |
| **多功能**  **桌面式阅读器**  **VD-68** |  |

**产品特性：**

1. 外壳采用铝合金与亚力克面板材质，高档耐用；
2. 支持TCP/IP、RS485、RS232、无线通讯（蓝牙、wifi）通讯方式；
3. 全面支持符合支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）、TK900）标准；
4. 工作频率865-868Mhz或902-928Mhz(可按不同的国家或地区要求调整)；
5. 读写卡灵敏，效率高、速度快,可以进行读卡、写卡、授权、格式化、盘点等操作;
6. 安装方式：放置桌面、悬挂于墙面、嵌入台面等
7. 应用领域：在俱乐部、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池管理等系统都得到了广泛的使用。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VD-68** |
| **性 能 指 标** | |
| 频率范围 | 902-928MHZ（随国家或地区不同可以调整） |
| 调频方式 | 广谱调频（FHSS）或定频，可软件设置 |
| 天线数量 | 内置天线 |
| 通讯接口 | Tcp/ip、RS232串口、维根通讯、RS485通讯方式或无线通讯（选配） |
| 应用软件接口 | 提供动态连接库（DLL），支持二次开发 |
| **标 签 操 作 性 能** | |
| 读取距离 | 内建收发天线，读取距离>50cm，写入距离>30cm |
| 空中接口协议 | 支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）、TK900 |
| **机 械 电 气 性 能** | |
| 尺寸 | 200(长)\*135 (宽)\*28(高)mm |
| 电源 | DC12V/3A电源适配器 |
| 重量 | 300g |
| 湿度 | 5% to 95%, 非凝结 |
| 防护等级 | IEC IP52 |
| 工作温度 | -20 ºC to +60  ºC |
| 存储温度 | -40°C to 80°C |