|  |  |
| --- | --- |
| **AOA资产管理标签****TAG-B103** | 111111 |

AOA资产标签 TAG-B103是一款安全帽型的蓝牙低功耗电子定位标签，集成了按钮、LED灯和蜂鸣器，主要应用于重要资产的定位管理，可以固定或附着在需要跟踪的物品上发射有源电子信号，配合基站通过阵列天线AOA算法，实现重要资产的实时高精度定位。

**产品参数：**

|  |
| --- |
| **性能参数** |
| 主控芯片 | Nordic nRF52832 |
| 电池类型 | 纽扣电池CR2450，可更换 |
| LED灯 |  4个LED，支持呼吸灯效果 |
| 蜂鸣器 | 集成蜂鸣器，最大音量72分贝 |
| 外壳材质 | ABS塑料 |
| 频率范围 | 2401,2402~2480,2481MHz |
| 无线传输方式 | 低功耗蓝牙 BLE |
| 发射频率 | [0.25,0.5,1,2,3,4,5,9,17,33,50], 2Hz(default) |
| 发射功率 | -18dBm 至 6dBm 可调 |
| 调制模式 | GFSK |
| 天线类型 | 板载PCB天线，天线效率超过 50% |
| 固定方式 | M4螺丝固定，捆扎固定，3M胶固定，磁吸固定 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 工作湿度 | 25~50%RH |
| 重 量 |  20±1g |
| 尺 寸 |  72\*31.9\*9.9 mm |