|  |  |
| --- | --- |
| **VH-H74T****内置UHF手持机** |  |

******产品特性**

⾏业领先的⾼速⼋核CPU，主频2.0GHz

5.5⼨IPS⾼亮显⽰屏，突破视野边界

⾼效⼀/⼆维码扫描引擎模组

AI智能超清摄像头、轻松记录每个数据⼯作出⾊的防护性能和⾼可靠性

5200mAh⼤容量聚合物锂电池、续航持久

强⼤的2.4G&5G双频WiFi以及漫游功能

**应⽤⾏业**

生产制造

移动考勤

移动警务

停车收费

设备运维

检票管理

|  |  |
| --- | --- |
| 超高频 |  |
| 支持频率 | 915MHz、865MHz（865-868MHz或902-928MHz） |
| 支持协议 | 针对EPC C1 GEN2 ISO18000-6C协议 |
| 识读距离 | 可选0-5米距离/与标签和环境有关 |
| 高频 |  |
| 支持频率 | 13.56MHz |
| 支持协议 | 针对ISO15693、ISO14443双协议 |
| 识读距离 | 0-7厘米（与标签和环境有关） |
| 低频 | 125K/134.2K动物耳标 |
| 高频（CPU卡） | 支持CPU卡的读写配合PSAM使用 |

**条码采集（选配）**

**基本参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 整机尺寸 | 170×81×28±2mm |
| 整机重量 | 400克 |
| 显示屏 | 5.5寸IPS高清屏，分辨率720\*1440 |
| 触控屏 | 工业级多点触控电容屏 |
| 扩展插槽 | 2个sim卡槽，2个PSAM卡槽，1个TF卡槽 |
| 通讯接口 | Type-c数据接口 |
| 指示灯 | 充电指示灯 |
| 键盘 | 扫描键、功能键 |
| 摄像头 | 前置500万、后置1300万像素摄像头，带闪光灯、自动对焦功能 |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明，应急使用 |
| GPS | GPS+北斗双导航系统误差范围±5m |

|  |  |
| --- | --- |
| 一维条码 |  |
| 一维扫描引擎 | Honeywell N431 X/其它 |
| 支持一维条码类型 | 支持主流常见一维条码 |
| 二维条码 |  |  |
| 二维扫描引擎 | Honeywell-6703/其它 |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417,Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等. |

**RFID（选配）**

**性能参数**

|  |  |
| --- | --- |
| CPU | 八核64位处理器，主频2.0GHz |
| 内存容量 | RAM：3GB ROM：32GB RAM：4GB ROM：64GB |
| 扩展内存 | 支持256GB Micro Sd卡 |
| 操作系统 | Android 10.0 |
| 数据通讯 | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/Edge（850/900/1800/1900MHz） |
| WIFI | 2.4G/5G双频，符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 符合Bluetooth 4.1 |

**NFC功能（选配）**

**指纹识别（选配）**

|  |  |
| --- | --- |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 协议标准 | ISO14443A/B ISO15693， NFC-IP1,NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡（S50，S70），CPU卡，NFC标签等 |
| 读写距离 | 3cm-5cm |
| **⾝份证识别（选配）** |
| 内置模块 | 公安部二代证安全加密模块 |
| 相关功能 | 采集和识别二代证身份证进行身份识别支持人脸识别功能（选配） |
|  |
| 模块功能 | 指纹录入/对比/删除、图像处理等 |
| 传感器 | TCSI生物指纹/FBI指纹认证 |
| 传感器类型 | 电容电感式 |
| 图像大小 | 256\*360pixel |
| 分辨率 | 500 DPI |
| 存储容量 | 1000枚 |

**电池性能**

|  |  |
| --- | --- |
| 电池容量 | 5200mAh锂聚合物电池 |
| 待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
| 充电时间 | 小于6小时 |
| 工作时间 | 14小时以上（一次充满电） |
| 附件 |
| 标配 | 锂电池1块、电源适配器1个、 Type-c充电线1条 |
| 选配 | 充电座 |

|  |  |
| --- | --- |
| 操作温度 | -20℃～50℃ |
| 存储温度 | -20℃～70℃ |
| 相对湿度 | 5%～95%不凝结 |
| 防护等级 | 主机IP65 |

特别提示:产品参数仅供参考，如有更新,恕不另行通知。

**⼯作环境**