|  |  |
| --- | --- |
| VH-P12**智能手机****UHF读卡器****VH-P12** | 手机读卡器 |

**产品亮点：**

1、市面上最薄的手机UHF RFID读写器，厚度仅为5毫米；

2、适应与任何智能手机、PDA联机，秒变具有超高频RFID功能；

3、满足安卓、IOS系统；读取距离20公分以上；

4、外观工艺采用CNC+钢化玻璃面板，高档美观，丝毫不影响手机颜值；

5、超高频手机OTG读卡器，支持安卓系统，micro和type c二种接头，U盘大小,演示APP;

**产品参数：**

|  |
| --- |
| **基本参数**  |
| 通信协议 | ISO18000-6C（EPC GEN2） |
| 工作频率 | 标准配置ISM 902～928MHz和ISM 865～868MHz可选，可定制其它频段 |
| 工作方式 | 广谱跳频（FHSS） |
| 射频功率 | -2~18dBm，软件可调 |
| 读卡速度 | 由软件设置，单卡平均读取时每64bits小于6ms |
| 读卡方式 | Type C USB 或 Micro USB |
| 数据接口 | 基于VANCH VM-5GA专用射频模块 |
| 读卡距离 | 0.2米 |
| 读卡提示 | LED |
| 天线 | 内置微型圆极化天线 |
| 供电电源 | 手机OTG供电 |
| 外形尺寸 | 66mm×33mm×5mm |
| 重量 | 0.12 Kg |
| 工作温度 | －20℃~＋80℃ |

**图纸：**

