|  |  |
| --- | --- |
| **带灯抗金属标签****VT-L6020M** |  |

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VT-L6020M |
| ****性 能 指 标****  |
| 协议： | ISO 18000-6C (EPC GEN 2) |
| 芯片： | 凯路威XBL2005-KX |
| 内存： | EPC 128bits 用户区 1312 bits, TID 96bits |
| 频率： | 美标(902-928MHZ) |
| 写入次数： | 1次 |
| 读距: | 金属表面表面：固定式读写器7.5m 以上，手持读写器5.0米以上，灯亮距离可达3.0米 |
| 芯片使用寿命： | 数据保存50年以上 |
| **机 械 电 气 性 能** |
| 尺寸： | 60x20x3mm |
| 材质： | PCB |
| 颜色： | 黑色 |
| 安装方式： | 背胶 |
| 重量： | 约7.5g |
| 防护等级: | IP67 |
| 存储温度: | 存储温度：-20度~ +80度；工作温度：-20度~ +80度； |
| 尺寸图： |  |