
****

**超高频天线6dBi规格书**

**VA-Q130R**

**智能感知(RFID无线射频)**

**综合解决方案领跑者**

**深圳市万全智能技术有限公司**

Shenzhen VANCH Intelligent Technology Co.,Ltd


**产品特性：**

超高频天线-902-928MHz-6dBi-圆极化-引出RG316线长12CM 接SMA母头-尺寸130\*130\*18mm-挂耳安装，应用于智能柜体场景。

**产品参数：**


|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VA-Q130R |
| **性 能 指 标** | |
| 频率范围 | 902-928MHz |
| 增益 | 6dBi |
| 3dB半功率角 | Hor:106°/ Ver:106° |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 极化方式 | 圆极化 |
| 轴比 | ≤2dB |
| 物 理 参 数 | |
| 连接器 | 侧面引出RG316/15cm/SMA-K连接器/可定制 |
| 天线尺寸 | 130\*130\*18mm |
| 净重 | 0.6kg |
| 辐射材料 | F4B高频板/铜镀镍 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 抱杆直径 | 挂耳安装 |
| 工作温度 | -40～55° |

**产品尺寸：**


****

**参考方向图：**


2D方向图

****

3D方向图

****

**安装示意图：**

****