****

**万向安装支架规格书**

**Q型全向夹码**

**智能感知(RFID无线射频)**

**综合解决方案领跑者**

**深圳市万全智能技术有限公司**

 Shenzhen VANCH Intelligent Technology Co.,Ltd

**产品特性：**

万向节安装支架-162.5\*97\*171mm-ADC12铝/喷砂-单独内盒包装。

安装方式1：墙壁安装，M6\*50拉爆螺丝，客户自备。安装方式2：抱杆安装，根据抱杆尺寸大小，顾客自备抱箍。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | Q型全向夹码 |
| **产 品 参 数** |
| 尺寸Dimension(mm) | 162.5\*97\*171 |
| 净重Antenna weight(kg) | 0.445 |
| 表面处理 | 喷砂 |
| 调角方式 | 全向 |
| 安装方式1 | 墙壁安装，M6\*50拉爆螺丝，客户自备 |
| 安装方式2 | 抱杆安装，根据抱杆尺寸大小，顾客自备抱箍 |

**产品尺寸：**



