|  |  |
| --- | --- |
| **塑料方形托盘标签**  **VT-8654** |  |

**简单介绍：**

在物流管理、资产盘点越来越被广大企业重视的今天，电子标签帮助完成资产盘点、物流容器的通用化、一体化管理，是生产及流通 企业进行现代化物流管理的必备品；托盘管理、资产管理、周转箱记录、盘点管理，车辆标识等项目应用。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **规 格 描 述** | |
| 产品型号(订购代码) | VT-8654 |
| **性 能 指 标** | |
| 协议 | EPC CLASS1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 芯片 | Alien Higgs系列 / IMPINJ Monza 系列 / NXP （根据客户要求） |
| 工作频率 | 860—960Mhz |
| 存储容量 | 96bit可扩展至512bit |
| 尺寸 | 85\*54\*5mm(可定制) |
| 安装孔径 | 5mm |
| 工作模式 | 可读写 |
| 读取距离 | ≥10m(与读写器性能及工作环境有关) |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100,000次 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+100℃ |
| 封装材质 | ABS塑料 |
| 印刷方式 | 可丝刷、喷码、激光刻字等 |
| 安装方式 | 孔位固定，自带不干胶（可定制） |
| 应用领域 | 托盘管理、资产管理、周转箱记录、盘点管理，车辆标识等项目应用 |
| 包装信息 | 200张/盒 |