|  |  |
| --- | --- |
| **超高频手持盘点天线**  **VA-91Q** | IMG_256 |

**产品特性：**

1. 一款外观精美的高性能便携式手持天线，采用超薄、可弯曲设计，可插入到物品内读取；
2. 天线工作频率为902-928MHz，支持2W以内的射频功率；
3. 前端天线部分采用超薄可弯曲设计，手柄处设计有工作开关，非常适合用于图书和档案的管理;
4. 此款天线作为移动手推车工作站的重要组成配件，实现移动作业。
5. 广泛应用于图书馆、档案馆、服装专卖店、珠宝连锁店、药店等

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-91Q手持天线** |
| **电 气 性 能** | |
| 频率范围 (MHz) | 902-928 |
| 最大支持射频功率 | 2W |
| 极化 | 线极化 |
| 增益(dBi) | >3 dBi |
| 阻抗(Ω) | 50 |
| **机 械 性 能** | |
| 接头 | SMA |
| 接线长度 | 3M |
| 天线尺寸(mm) | 591\*112\*37mm |
| 重量(kg) | 0.31 |
| 材质 | ABS工程塑料、铝材 |
| 存储温度(℃) | -15～60 |
| 工作温度(℃) | -10～50 |