|  |  |
| --- | --- |
| **UHF超高频**  **4dbi圆极化天线**  **VA-94R** |  |

**产品特性：**

1. 该天线拥有自主知识产权开发。
2. 此天线尺寸小巧，带引出电缆，方便布置。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VA-94R** |
| **性 能 指 标** | |
| 频率范围 | 902-928MHz |
| 增益-dBi | 4 |
| 办功率角-° | H:60 |
| V.S.W.R | ≤1.4 |
| 前后比-dB | ≥11 |
| 最大输入功率 | 50W |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 极化方式 | 圆极化 |
| 防雷方式 | 直流接地 |
| 最大风抗 | 100 km/h |
| 接头 | N座 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 天线辐射体材料 | 铝 |
| 天线体尺寸-mm | 165x165x20 |
| 重量 | 0.2kgs |
| 工作温度 | -40°～+70° |