|  |  |
| --- | --- |
| **AOA资产管理标签**  **TAG-B100** | 111  111 |

AOA资产标签 TAG-B100 是一款主要应用于重要资产定位管理的标签，内部集成2.4G，配合基站通过阵列天线AOA算法，可实现重要资产的实时高精度定位。

**产品特性：**

1. 产品功能：实时高精度定位、震动功能、低电报警功能；
2. 产品原理：AOA资产标签与基站工作在标准2.4G协议，通过阵列天线AOA角度算法，实现室内的30-50cm的高精度定位，采用纽扣电池供电，超低功耗，正常工作可达3年以上；
3. 产品特性：IP65工业级防水、超低功耗、定位精度30-50cm。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| ****基本参数**** | |
| 工作频段 | 2.4GHz |
| 使用寿命 | 3年以上（550MAH电池，正常频率） |
| 射频功率 | 0dBm |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 湿 度 | 5%RH-95%RH（无凝露） |
| 重 量 | 10g |
| 尺 寸 | 50mm \* 30mm \* 7.9mm |