## 视频拍摄脚本

VI-IR18-HF

大家好，我是深圳市万全智能的销售工程师XX，万全智能是专注于物联网无线射频（RFID）产品及行业解决方案的创新研发企业，我面前的这款产品是我们自主研发的高频工业读头VI-IR18-HF。该产品外形采用工业设计，坚固耐用，防护等级IP67。产品工作频率为13.56MHZ，可在复杂恶劣的工业环境中使用。产品全面支持符合ISO 15693/ 14443A标准的电子标签，支持万全VUP协议，支持RS485。支持24V电压输入，读卡读卡距离为35mm，产品设置LED闪烁灯，可方便用户掌控产品的工作状态。现适用于生产作业流水线、食品加工自动化生产线、自动化分拣系统、零部件组装产线等工业领域。

 若想了解更多详情，欢迎在线咨询我们！