****

**超高频天线5dBi规格书**

**VA-Q134R**

**智能感知(RFID无线射频)**

**综合解决方案领跑者**

**深圳市万全智能技术有限公司**

 Shenzhen VANCH Intelligent Technology Co.,Ltd

**产品特性：**

超高频天线-902-928MHz-5dBi-圆极化-引出RG316线15CM 接SMA母头-尺寸134\*134\*21mm

应用场景：工业产线、智能柜体场景。四周孔位锁螺丝安装。

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VA-Q134R |
| **性 能 指 标** |
| 频率范围 Frequency Range(MHz) | 865-868/902-928 |
| 增益Gain(dBi) | 5dBi |
| 半功率角Beam Width(°) | Hor:100 Ver:100 |
| 驻波比VSWR | ≤1.3 |
| 阻抗Impedance(Ω) | 50 |
| 极化方式Polarization | 圆极化 |
| 轴比axial ratio(dB) | ≤3 |
| 最大功率MAX.Power(W) | 50 |
| 防雷保护  | 直流接地 |
| 物 理 参 数 |
| 接头Connector | SMA-male |
| 接头位置 | 侧面引出 |
| 天线尺寸Dimension(mm) | 134\*134\*21mm |
| 净重Antenna weight(kg) | 0.11 |
| 辐射材料Reflector material | F4B |
| 天线罩材料 | ABS |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 工作温度 | -40～55 |

**产品尺寸：**



**参考方向图：**

****